Le proprieta’ dei materiali
PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE
COME SONO I MATERIALI

Sono dovute alla natura specifica degli elementi chimici costitutivi dei materiali.
1- MASSA VOLUMICA O DENSITA’= PESO/VOLUME= kg/dm3

MATERIALI CON BASSA MASSA VOLUMICA: ALLUMINIO, FIBRE DI CARBONIO.

2- CONDUCIBILITA’ TERMICA: è la proprietà dei materiali di trasmettere il calore.

- ALTA CONDUCIBILITA’: GHISA.


- BASSA CONDUCIBILITA’: SUGHERO.

3- DILATAZIONE TERMICA: I METALLI si dilatano se riscaldati. (ESEMPIO: MERCURIO NEI TERMOMETRI).
4- TEMPERATURA DI FUSIONE: IMPORTANTE NEI METALLI.
5- CONDUCIBILITA’ ELETTRICA.

 -scarsa attitudine al passaggio di elettricita’: porcellane, Vetro, 
plastiche ( dette isolanti.

- buona attitudine: tungsteno, rame.

6- resistenza alla corrosione:

i materiali resistenti alla corrosione  si dicono inerti, come il vetro, 
l’acciaio inossidabile.

PROPRIETA’ MECCANICHE

COME RESISTONO I MATERIALI 
Descrivono il comportamento dei materiali quando vengono sottoposti a sollecitazioni esterne.

1- DUREZZA: RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DA PARTE DI UN ALTRO SOLIDO.


IL MATERIALE PIU’ DURO E’ IL DIAMANTE.
2- FRAGILITA’ E RESILIENZA:

- MATERIALE FRAGILE: IL VETRO.


- RESILIENZA: CAPACITA’ DI RESISTERE AGLI URTI SENZA SUBIRE ROTTURA 
(ESEMPIO: 
  L’ACCIAIO).
3- ELASTICITA’: ATTITUDINE DEL MATERIALE A TORNARE NELLA FORMA ORIGINALE 
QUANDO CESSA L’AZIONE DI UNO SFORZO.


- BUONA ELASTICITA’: GOMME DA PNEUMATICI, ACCIAIO AL CROMO DELLE MOLLE E     
   DELLE BALESTRE DELLE AUTO.
4- PLASTICITA’: CAPACITA’ DI DEFORMARSI SENZA ROMPERSI.


- BUONA PLASTICITA’: PLASTICHE, ARGILLA, METALLI.

PROPRIETA’ TECNOLOGICHE
COME SI LAVORANO I MATERIALI

Si riferiscono alle caratteristiche dei materiali più strettamente connesse con la lavorazione meccanica, cioè alla loro attitudine a farsi modellare.

1- FUSIBILITA’: ATTITUDINE A PASSARE ALLO STATO LIQUIDO UNA VOLTA RAGGIUNTA LA TEMPERATURA DI FUSIONE, PER OTTENERE LA COLATURA.


- OTTIMA FUSIBILITA’: GHISA, BRONZO, ALLUMINIO, VETRO.


- DIFFICILE DA FONDERE: ACCIAIO.

2- SALDABILITA’: CAPACITA’ DI UN MATERIALE DI UNIRSI IN UN SOLO PEZZO CON UN ALTRO SOTTO L’AZIONE DEL CALORE.

- BUONA SALDABILITA’: METALLI, VETRO, PLASTICHE.


(ESEMPIO: IL RAME PU0’ ESSERE SALDATO CON LO STAGNO).
3- MALLEABILITA’: ATTITUDINE DI UN MATERIALE A RIDURSI IN UN FOGLIO SOTTILE.


- BUONA MALLEABILITA’: ALLUMINIO, ORO, VETRO, RAME, STAGNO.
4- DUTTILITA’: ATTITUDINE DI UN MATERIALE A FARSI RIDURRE IN FILI.


- BUONA DUTTILITA’: RAME, FIBRE TESSILI CHIMICHE, ORO, ARGENTO.
5- FENDIBILITA’: ATTITUDINE A LASCIARSI SPACCARE.


- BUONA FENDIBILITA’ NEL SENSO DELLE FIBRE: ABETE, PINO, TIGLIO, CASTAGNO.

